**Inleidende tekst Busch-Jaeger - Schakelaarserie Allweather 44® IP 44**

Voor de volgende installatie-oplossingen moet een uniforme productserie van één merk worden gebruikt. Voor de inbouwdelen zijn de afdekkingen en afdekramen voor combinaties evenredig in de totaalprijs inbegrepen.

**Producteigenschappen:**

* Conform RoHS-richtlijn
* Afdekking: thermoplast, pvc- en halogeenvrij, uv-bestendig, slag- en breukvast
* Inbouwschakelaarserie met beschermingsklasse IP 44
* Afgerond ontwerp en hoekradii groter dan/gelijk aan 2 mm
* Conform voorschriften ook goedgekeurd voor scholen en kinderopvangfaciliteiten
* Afdekraam 1- tot 3-voudig, zowel verticaal als horizontaal te monteren, geschikt voor kabelgoten

Afdekking wipper 70 mm x 70 mm

1-voudig afdekraam 91 mm x 91 mm

**Inbouwdiepte inbouwdelen:**

Voor inbouwdozen volgens DIN 49073-1 (indien niet apart gespecificeerd)

Opbouwhoogte schakelaars 14 mm

Opbouwhoogte wandcontactdozen 13 mm

Beschermingsklasse IP 44

Bedrijfstemperatuur -25 °C ~ 40 °C

Merk gepland inbouwprogramma: Busch-Jaeger

Type: Allweather 44®

Kleur afdekkingen/afdekramen: alpinwit (-34), vergelijkbaar met RAL 9010

Kleur afdekkingen/afdekramen: wit (-32), vergelijkbaar met RAL 1013

Kleur afdekkingen/afdekramen: bruin (-31)

Kleur afdekkingen/afdekramen: antraciet (-35), vergelijkbaar met RAL 7021

Kleur afdekkingen/afdekramen: aluzilver (-33)