**Inleidende tekst Busch-Jaeger – Schakelaarserie Decento®**

Voor de volgende installatie-oplossingen moet een uniforme productserie van één merk worden gebruikt. Voor de inbouwdelen zijn de afdekkingen en afdekramen evenredig in de totaalprijs inbegrepen.

**Producteigenschappen:**

* Conform RoHS-richtlijn
* Materiaal: porselein, uv-bestendig
* Frame: 87 mm diameter

**Inbouwdiepte inbouwdelen:**

Voor inbouwdozen volgens DIN 49073-1 (indien niet apart gespecificeerd)

Opbouwhoogte schakelaars 17,6 mm

Opbouwhoogte wandcontactdozen 15,1 mm

Beschermingsklasse IP 20

Bedrijfstemperatuur -25 °C ~ 40 °C

Merk gepland inbouwprogramma: Busch-Jaeger

Type: Decento®

Kleur afdekkingen/afdekramen: Porselein (-64)