**Inleidende tekst Busch-Jaeger – Schakelaarserie alpha nea**

Voor de volgende installatie-oplossingen moet een uniforme productserie van één merk worden gebruikt. Voor de inbouwdelen zijn de afdekkingen en afdekramen voor combinaties evenredig
in de totaalprijs inbegrepen.

**Producteigenschappen:**

* Conform RoHS-richtlijn
* Afdekking: thermoplast, pvc- en halogeenvrij, uv-bestendig, slag- en breukvast, evt. met echt metalen oppervlak
* Afgerond ontwerp en hoekradii groter dan/gelijk aan 2 mm
* Conform voorschriften ook goedgekeurd voor scholen en kinderopvangfaciliteiten
* Afdekraam 1- tot 5-voudig, zowel verticaal als horizontaal te monteren, geschikt voor kabelgoten
* Opbouwprogramma leverbaar van 1- tot 3-voudig

Schakelaarprogramma met grote assortimentsdiepte voor toepassingen in de woning- en utiliteitsbouw.

Combinaties en uniform ontwerp voor speciale afdekkingen en systemen zoals:

USB-wandcontactdoos met randaarde, bewegingsmelders.

Na eindmontage te voorzien van handig tekstveld. Enkel verkrijgbaar in 1- tot 3-voudig studiowit met transparant venster en automatisch gecentreerd tekstveld bevestigd op het draagraam. Informatie over schakelaarfunctie blijft behouden, ook als het Busch-Jaeger-afdekraam verwijderd is.

Afdekking wipper 70 mm x 54 mm

1-voudig afdekraam 81 mm x 81 mm

Inbouwdiepte inbouwdelen:

Voor inbouwdozen volgens DIN 49073-1 (indien niet apart gespecificeerd)

Opbouwhoogte schakelaars 18 mm

Opbouwhoogte wandcontactdozen 14 mm

Beschermingsklasse IP 20

Bedrijfstemperatuur -25 °C ~ 40 °C

Merk gepland inbouwprogramma: Busch-Jaeger

Type: alpha nea

Kleur afdekkingen/afdekramen: studiowit hoogglans (-24G/-24G), vergelijkbaar met RAL 9016

Kleur afdekkingen/afdekramen: ivoorwit (-22G/-22G), vergelijkbaar met RAL 1013

Kleur afdekkingen/afdekramen: studiowit mat (-24/ -24), vergelijkbaar met RAL 9016

Kleur afdekkingen/afdekramen: titanium (-266/-266), echt metalen oppervlak

Kleur afdekkingen/afdekramen: palladium (-260/-260), echt metalen oppervlak

Kleur afdekkingen/afdekramen: platina (-20/-20), echt metalen oppervlak

Kleur afdekkingen/afdekramen: brons (-21/-21), echt metalen oppervlak