**Inleidende tekst Busch-Jaeger – Schakelaarserie ocean® AP IP 44**

Voor de volgende installatie-oplossingen moet een uniforme productserie van één merk worden gebruikt. Voor de inbouwdelen zijn de afdekkingen en afdekramen voor combinaties evenredig in de totaalprijs inbegrepen.

**Producteigenschappen:**

* Conform RoHS-richtlijn
* Afdekking: thermoplast, pvc- en halogeenvrij, uv-bestendig, breukvast, weerbestendig
* Opbouwschakelaarserie, waterbestendig met beschermingsklasse IP 44
* Achteraf te voorzien van etikettering met labelhouder, bovendien te verlichten met een lichtdiode met lichtgeleider
* Kabelinvoeren open, gesloten en ook beschikbaar voor buizen en goten

Afmeting 1-voudige behuizing: 74 mm x 83 mm x 55 mm

Opbouwhoogte schakelaars 55 mm

Opbouwhoogte wandcontactdozen 55 mm

Beschermingsklasse IP 44

Bedrijfstemperatuur -25 °C ~ 40 °C

Merk gepland opbouwprogramma: Busch-Jaeger

Type: ocean®

Kleur: grijs/blauwgroen (-53), blauwgroen vergelijkbaar met   
NCS 6030-B-10G

Kleur: alpinwit (-54), vergelijkbaar met RAL 9010