Vortext Busch-Jaeger - Schalterprogramm Duro 2000 WDI AP IP66

Bei den nachfolgenden Installationsgeräten ist ein

einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.

Bei den UP-Geräten sind die Abdeckungen und Rahmen für

Kombinationen anteilig in den Gerätepreisen enthalten.

Produkteigenschaften:

- ROHS konform

- Abdeckung: Thermoplast, UV-beständig, schlag- und

bruchfest, witterungsbeständig

- Aufputz Schalterprogramm, wassergeschützt mit

Schutzart IP66

Abmessung 1-fach-Gehäuse: 74 mm x 74 mm

Aufbauhöhe Schalter 54 mm

Aufbauhöhe Steckdose 68 mm

Schutzart IP 66

Betriebstemperatur -25 °C....40 °C

Fabrikat der Planung Unterputz: Busch-Jaeger

Typ: Duro 2000 WDI

Farbe: grau/blau