Vortext Busch-Jaeger - Schalterprogramm balance SI

Bei den nachfolgenden Installationsgeräten ist ein

einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.

Bei den UP-Geräten sind die Abdeckungen und Rahmen für

Kombinationen anteilig in den Gerätepreisen enthalten.

Produkteigenschaften:

- ROHS konform

- Abdeckung: Thermoplast, PVC- und Halogenfrei, UV-

 beständig, schlag- und bruchfest

- Ausgewogenes geradliniges und leicht abgerundetes

 Design

- Eckradien größer/ gleich 2mm gem. GUV auch für

 Schulen und Kindereinrichtungen zugelassen

- Rahmen 1-fach – 5-fach senkrecht wie waagerecht, für

 geschnittene Kanalabdeckung geeignet

- 1- und 2-fach Rahmen auch in Sonderfarbe rot RAL 3020

- Aufputzgehäuse 1-fach bis 3-fach verfügbar.

Programm mit besonders hoher Sortimentstiefe (größer

200) für Anwendungsfälle im Wohn- oder Zweckbau.

Kombinationen und Einheitliches Design für

Sonderabdeckungen und Systemen wie zum Beispiel: Schuko

USB-, Objekt.-, Service- Steckdose, Bewegungsmelder,

Komfortschalter, Cardschalter mit Kalotte, LED-Licht-

iceLight, Patienten-Rufsystem easycare, Sensoren für

Funkstandard ZigBee, Sensoren für Haussteuerung und

Gebäudesystemtechnik free@home und KNX,

Türkommunikationssystem Welcome. Kompatibel zu diversen

Subsystemen mit 55mm Zentralscheiben ohne Zwischenring.

Alle Steckdosen-Sondersteckvarianten mit erhöhtem

Berührungsschutz eBs.

Möglichkeit der unverlierbaren Beschriftung nach der

Feinmontage.1-4fach Rahmen mit Sichtfenstern und

automatisch zentriertem Beschriftungsträgern auf dem

Tragring der UP-Einsätze verklebt und durch

flächenbündigem Sichtfenster abgedeckt.

Wippe Abdeckung 55 mm x 55

Abdeckrahmen 1fach 81 mm x 81 mm

Einbautiefe UP-Einsätze:

Für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)

Aufbauhöhe Schalter 18 mm

Aufbauhöhe Steckdose 12 mm

Schutzart IP 20

Betriebstemperatur -25 °C....40 °C

Fabrikat der Planung Unterputz: Busch-Jaeger

Typ: balance SI

Farbe: alpinweiß (-914), ähnlich RAL 9010