Vortext Busch-Jaeger - Schalterprogramm decento

Bei den nachfolgenden Installationsgeräten ist ein einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.

Bei den UP-Geräten sind die Abdeckungen und Rahmen anteilig in den Gerätepreisen enthalten.

Produkteigenschaften:

- ROHS konform

- Material: Porzellan, UV-beständig

Rahmen 87mm Durchmesser

Einbautiefe UP-Einsätze:

Für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)

Aufbauhöhe Schalter 17,6 mm

Aufbauhöhe Steckdose 15,1 mm

Schutzart IP 20

Betriebstemperatur -25 °C....40 °C

Fabrikat der Planung Unterputz: Busch-Jaeger

Typ: decento

Farbe Einsätze/Rahmen: Porzellan (-64)