Vortext Busch-Jaeger – Schalterprogramm impuls

Bei den nachfolgenden Installationsgeräten ist ein einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.

Bei den UP-Geräten sind die Abdeckungen und Rahmen für Kombinationen anteilig in den Gerätepreisen enthalten.

Produkteigenschaften:

- ROHS konform

- Abdeckung: Thermoplast, PVC- und Halogenfrei, UV-beständig, schlag- und bruchfest

- Rahmen 1-fach – 5-fach senkrecht wie waagerecht, für geschnittene Kanalabdeckung

geeignet

- Permanente Lichtaura in ausgeschaltetem Zustand durch langlebige LED-Technik in den Farben Weiß, Rot und Blau.

Wippe Abdeckung 71 mm x 71 mm

Abdeckrahmen 1fach 81 mm x 81 mm

Einbautiefe UP-Einsätze:

Für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)

Aufbauhöhe Schalter 13 mm

Aufbauhöhe Steckdose 14 mm

Schutzart IP 20

Betriebstemperatur -25 °C....40 °C

Fabrikat der Planung Unterputz: Busch-Jaeger

Typ: impuls

Farbe Einsätze: schwarz matt (-775), ähnlich RAL 9005

Farbe Einsätze: studioweiß matt (-774), ähnlich RAL 9016

Farbe Einsätze: alpinweiß (-74), ähnlich RAL 9010

Farbe Einsätze: elfenbeinweiß (-72), ähnlich RAL 1013

Farbe Einsätze: champagner metallic (-79)

Farbe Einsätze: alusilber (-783), ähnlich RAL 9006

Farbe Rahmen: schwarz matt (-775), ähnlich RAL 9005

Farbe Rahmen: studioweiß matt (-774), ähnlich RAL 9016

Farbe Rahmen: alpinweiß (-74), ähnlich RAL 9010

Farbe Rahmen: elfenbeinweiß (-72), ähnlich RAL 1013

Farbe Rahmen: champagner metallic (-79)

Farbe Rahmen: solargold (-73)

Farbe Rahmen: chroma (-726)

Farbe Einsätze: studioweiß (-84), ähnlich RAL 9016

Farbe Einsätze: studioweiß matt (-884), ähnlich RAL 9016

Farbe Einsätze: schwarz matt (-885), ähnlich RAL 9005

Farbe Einsätze: anthrazit (-81), ähnlich RAL 7021

Farbe Einsätze: elfenbeinweiß (-82), ähnlich RAL 1013