Vortext Busch-Jaeger - Schalterprogramm ocean AP IP44

Bei den nachfolgenden Installationsgeräten ist ein einheitliches Programm eines Fabrikates zu verwenden.

Bei den UP-Geräten sind die Abdeckungen und Rahmen für Kombinationen anteilig in den Gerätepreisen enthalten.

Produkteigenschaften:

- ROHS konform

- Abdeckung: Thermoplast, PVC- und Halogenfrei, UV-beständig, bruchfest, witterungsbeständig

- Aufputz Schalterprogramm, wassergeschützt mit Schutzart IP44

- Beschriftung mittels Beschriftungsträger auch nachträglich möglich; zusätzlich beleuchtbar

 mittels Leuchtdiode mit Lichtleiter

- Leitungseinführungen offen, geschlossen und auch für Rohre und Kanäle verfügbar

Abmessung 1-fach-Gehäuse: 74 mm x 83 mm x 55 mm

Aufbauhöhe Schalter 55 mm

Aufbauhöhe Steckdose 55 mm

Schutzart IP 44

Betriebstemperatur -25 °C....40 °C

Fabrikat der Planung Unterputz: Busch-Jaeger

Typ: ocean

Farbe: grau/blaugrün (-53), blaugrün ähnlich NCS 6030-B-10G

Farbe: alpinweiß (-54), ähnlich RAL 9010